Generiere Python-Code für die Definition der Lasten basierend auf der folgenden Beschreibung:

{placeholder}

Wichtige Hinweise für den LOADS-Abschnitt:
1. Definiere Lastfälle (LoadCase) für verschiedene Lastarten.
2. Definiere Flächenlasten (SurfaceLoad), Linienlasten (LineLoad), Punktlasten (NodalLoad) oder Stablasten (MemberLoad).
3. WICHTIG: In RFEM zeigt die Z-Achse nach unten, daher ist eine Last "nach unten" eine POSITIVE Last in Z-Richtung.
4. Verwende für Lasten in Z-Richtung immer positive Werte (z.B. +3000 für 3 kN/m²).
5. Achte auf die korrekte Einheitenverwendung (kN/m² für Flächenlasten, kN/m für Linienlasten, kN für Punktlasten).
6. Verwende die korrekten Import-Anweisungen:
   from RFEM.LoadCasesAndCombinations.loadCase import LoadCase
   from RFEM.Loads.surfaceLoad import SurfaceLoad
   from RFEM.Loads.lineLoad import LineLoad
   from RFEM.Loads.nodalLoad import NodalLoad
   from RFEM.Loads.memberLoad import MemberLoad
   from RFEM.enums import SurfaceLoadDirection, NodalLoadDirection, MemberLoadDirection

Antworte nur mit dem Python-Code, ohne zusätzliche Erklärungen.