# Beispielcode für Bodenplatte

```python
# MATERIAL
Material(1, 'C25/30')  # Beton C25/30

# GEOMETRY
# Knoten definieren (4m x 6m Platte)
Node(1, 0, 0, 0)  # Ecke unten links
Node(2, 4, 0, 0)  # Ecke unten rechts
Node(3, 4, 6, 0)  # Ecke oben rechts
Node(4, 0, 6, 0)  # Ecke oben links

# Linien definieren
Line(1, [1, 2])  # Untere Kante
Line(2, [2, 3])  # Rechte Kante
Line(3, [3, 4])  # Obere Kante
Line(4, [4, 1])  # Linke Kante

# Randauflager definieren
LineSupport(1, '1,2,3,4', LineSupportType.FIXED)

# CROSSSECTION
# Dicke für Platte definieren (20 cm)
Thickness(1, 'Platte 20cm', 1, 0.2)

# Fläche definieren
Surface.Standard(1, [1, 2, 3, 4], 1)

# LOADS
# Lastfall definieren
LoadCase(1, 'Nutzlast')

# Flächenlast definieren (3 kN/m² nach unten)
SurfaceLoad(1, 1, '1', 3000, SurfaceLoadDirection.LOAD_DIRECTION_GLOBAL_Z_OR_USER_DEFINED_W)

# SOLVER
# Statische Analyseeinstellungen definieren
StaticAnalysisSettings(1, 'Linear', 1)

# Berechnung durchführen
Calculate_all()
```
