# Beispielcode für Stütze

```python
# MATERIAL
Material(1, 'C30/37')  # Beton C30/37

# GEOMETRY
# Knoten definieren (3m Höhe)
Node(1, 0, 0, 0)    # Fußpunkt
Node(2, 0, 0, 3)    # Kopfpunkt

# Linie definieren
Line(1, [1, 2])     # Stützenachse

# Auflager definieren
NodalSupport(1, '1', NodalSupportType.FIXED)  # Eingespanntes Auflager am Fuß

# CROSSSECTION
# Querschnitt definieren (30cm x 30cm)
Section(1, 'RECTANGLE_CM 30 30')

# Stabelement definieren
Member(1, 1, 2, 0, 1, MemberType.COLUMN)

# LOADS
# Lastfall definieren
LoadCase(1, 'Punktlast')

# Punktlast definieren (500 kN von oben)
NodalLoad(1, 1, '2', 500000, NodalLoadDirection.LOAD_DIRECTION_GLOBAL_Z)

# SOLVER
# Statische Analyseeinstellungen definieren
StaticAnalysisSettings(1, 'Linear', 1)

# Berechnung durchführen
Calculate_all()
```
