# Beispielcode für Einfeld-Träger

```python
# MATERIAL
Material(1, 'S235')  # Baustahl S235

# GEOMETRY
# Knoten definieren (5m Spannweite)
Node(1, 0, 0, 0)  # Linkes Auflager
Node(2, 5, 0, 0)  # Rechtes Auflager

# Linie definieren
Line(1, [1, 2])  # Trägerachse

# Auflager definieren
NodalSupport(1, '1', NodalSupportType.HINGED)  # Gelenkiges Auflager links
NodalSupport(2, '2', NodalSupportType.HINGED_X)  # Verschiebliches Auflager rechts

# CROSSSECTION
# Querschnitt definieren
Section(1, 'IPE 200')

# Stabelement definieren
Member(1, 1, 2, 0, 1, MemberType.BEAM)

# LOADS
# Lastfall definieren
LoadCase(1, 'Gleichlast')

# Stablast definieren (10 kN/m nach unten)
MemberLoad(1, 1, '1', 10000, MemberLoadDirection.LOAD_DIRECTION_GLOBAL_Z_OR_USER_DEFINED_W, 
           MemberLoadDistribution.LOAD_DISTRIBUTION_UNIFORM)

# SOLVER
# Statische Analyseeinstellungen definieren
StaticAnalysisSettings(1, 'Linear', 1)

# Berechnung durchführen
Calculate_all()
```
