# CROSSSECTION-Abschnitt für RFEM 6 Python-Code

Generiere Python-Code für die Definition der Querschnitte und Flächen basierend auf der folgenden Beschreibung:

{placeholder}

Wichtige Hinweise für den CROSSSECTION-Abschnitt:
1. Definiere Dicken (Thickness) für Flächenelemente.
2. Definiere Querschnitte (Section) für Stabelemente.
3. Definiere Flächen (Surface) mit Surface.Standard() und OHNE keyword arguments wie thickness=...
4. Verknüpfe Flächen mit den zuvor definierten Dicken.
5. Achte auf die korrekte Einheitenverwendung (Meter für Längen, mm für Dicken).
6. Berücksichtige die spezifischen Anforderungen für verschiedene Strukturelemente (Platten, Träger, Stützen, etc.).

Beispiel für einen CrossSection-Code:
```python
# Dicke für Platte definieren
Thickness(1, 'Platte 20cm', 1, 0.2)

# Querschnitt für Träger definieren
Section(1, 'IPE 200')

# Fläche definieren
Surface.Standard(1, [1, 2, 3, 4], 1)

# Stabelement definieren
Member(1, 1, 2, 0, 1, 1)
```

Antworte nur mit dem Python-Code, ohne zusätzliche Erklärungen.
